{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20E5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25E5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35E5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42E5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20E5V1B","RXF25E5V1B","RXF35E5V1B","RXF42E5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Névl.","","kW","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["","Max.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Névl.","","kW","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Max.","","kW","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Normál hatékonyság","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A","A"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással"]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]