{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXF20F5V1B","FTXF25F5V1B","FTXF35F5V1B","FTXF50F5V1B","FTXF60F2V1B","FTXF42F5V1B (Archived)","FTXF71F2V1B (Archived)"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","","Névl.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.032","0.04","0.032"]
["","Fűtés","","Névl.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.035","0.04","0.035"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","286","286","286","286","295","286","295"]
["","","","Szélesség","mm","770","770","770","770","990","770","990"]
["","","","Mélység","mm","225","225","225","225","263","225","263"]
["Tömeg","Egység","","","kg","8","8","8.5","9","13.5","9","13.5"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Hűtés","Magas","m³/perc","9.8","10","11.5","12.6","17.3","12.6","17.3"]
["","Légszállítási sebesség","Hűtés","Közepes","m³/perc","8","8","8","9","14.8","9","14.8"]
["","","","Alacsony","m³/perc","6","6.2","6.4","7.2","12.2","6.9","12.2"]
["","","","Csendes működés","m³/perc","4.3","4.3","4.4","6.4","10.7","4.9","10.7"]
["","","Fűtés","Magas","m³/perc","10.4","10.4","11.9","12.8","17.9","12.8","17.9"]
["","Légszállítási sebesség","Fűtés","Közepes","m³/perc","8.3","8.4","8.6","9.6","15.8","8.8","15.8"]
["","","Fűtés","Alacsony","m³/perc","6.2","6.4","6.5","7.2","12.8","6.7","12.8"]
["","","","Csendes működés","m³/perc","5.3","5.3","5.3","6.4","11.3","5.2","11.3"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","","dB(A)","53","54","54","59","60","59","62"]
["","Fűtés","","","dB(A)","55","55","56","59","62","59","62"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","dB(A)","39","40","43","45","45","45","46"]
["Hangnyomásszint","Hűtés","","Közepes","dB(A)","33","33","34","39","41","36","42"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Alacsony","dB(A)","25","26","27","34","36","30","37"]
["","","","Csendes működés","dB(A)","20","20","20","31","33","22","34"]
["","Fűtés","","Magas","dB(A)","39","40","40","44","44","44","45"]
["Hangnyomásszint","Fűtés","","Közepes","dB(A)","34","34","35","38","40","34","41"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Alacsony","dB(A)","28","28","29","33","35","28","36"]
["","","","Csendes működés","dB(A)","21","21","21","30","32","22","33"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","6","6","6","6","6.35","6","6.35"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","9.5","12.7"]
["","Ürítés","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Vezérlőrendszerek","Infravörös távszabályzó","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Vezetékes távszabályzó","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","","","","","V1","","V1"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240","220-440","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)"]
["","","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]