{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Névl.","","kW","5.0","6.0"]
["","Max.","","kW","6.0","7.0"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Névl.","","kW","6.0","7.0"]
["","Max.","","kW","7.7","8.0"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Névl.","","kW","","","7.1"]
["","Max.","","kW","","","7.3"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Névl.","","kW","","","8.2"]
["","Max.","","kW","","","9.0"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","1345"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","D"]
["","","Fűtés","","","","D"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","401"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","","","4.24"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","2166"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","","A+++ ~ D"]