{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Kültéri egység","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","","1.3"]
["","Névl.","","kW","","2.50"]
["","Max.","","kW","","3.0"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","","1.30"]
["","Névl.","","kW","","3.00"]
["","Max.","","kW","","4.00"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","A"]
["","","Fűtés","","","A"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","","1.3"]
["","Névl.","","kW","2.00","","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","","4.0"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.30","","1.30"]
["","Névl.","","kW","2.50","","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.80"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","249"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","","A"]
["","","Fűtés","","A","","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++","","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","103","","186"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A++","","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","1.99","","2.33"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","662","","845"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]