{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20N5V1B / RXP20M5V1B","FTXP25N5V1B / RXP25M5V1B","FTXP35N5V1B / RXP35M5V1B","FTXP50N2V1B / RXP50M5V1B","FTXP50N2V1B / RXP50M2V1B","FTXP60N2V1B / RXP60M5V1B","FTXP60N2V1B / RXP60M2V1B","FTXP71N2V1B / RXP71M5V1B","FTXP71N2V1B / RXP71M2V1B"]
["Kültéri egység","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Névl.","","kW","","","","5.0","5.0","6.0","6.0","7.1","7.1"]
["","Max.","","kW","","","","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3","7.3"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Névl.","","kW","","","","6.0","6.0","7.0","7.0","8.2","8.2"]
["","Max.","","kW","","","","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0","9.0"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","","693","693","912","912","1,345","1,345"]
["","COP","","","","","","3.80","3.80","3.63","3.63","3.19","3.19"]
["","EER","","","","","","3.61","3.61","3.29","3.29","2.64","2.64"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","","A","A","A","A","D","D"]
["","","Fűtés","","","","","A","A","A","A","D","D"]
["Notes","","","","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Névl.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Névl.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.75","3.75","3.26"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","SEER","","","7.20","7.20","7.20"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","97","121","170"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.20","2.40","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","1.99","2.09","2.35"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","663","728","845"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]