{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20N5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25N5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35N5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Névl.","","kW","2","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","2.6","3","4"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Névl.","","kW","2.5","3","4"]
["","Max.","","kW","3.5","4","4.8"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.75","3.75","3.48"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2","2.5","3.5"]
["","SEER","","","7.2","7.2","7.2"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","97","121","170"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.8"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","1.99","2.09","2.35"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","663","728","845"]
["Notes","","","","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]