{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Névl.","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Ürítés","külső átm.","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","B","B","B","B"]
["","","Fűtés","","B","B","C","C"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Notes","","","","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)"]
["","","","","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)"]
["","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m"]
["","","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(4) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(4) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m"]
["","","","","(5) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","","(5) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]