{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB / RZQG71L9V1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L9V1B","FUA100AVEB / RZQG100L9V1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L9V1B","FUA125AVEB / RZQG125L9V1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L9V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L9V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","12.00","12.00","","12.00"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.42","6.42","6.42","6.42","6.11","6.11","5.10","5.10","5.61","5.61","5.10","5.10"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","371","371","371","371","545","545","652","652","749","749","824","824"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.0","12.00"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A","A","A+","A+","A","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","11.30","11.30","11.3","11.30","14.13","14.13","12.7","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.50","4.50","3.80","3.80","4.44","4.44","3.80","3.80"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A","A","A+","A+","A","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,534","2,534","2,534","2,534","3,516","3,516","4,164","4,164","4,456","4,456","4,683","4,683"]
["Normál hatékonyság","EER","","","4.07","4.07","4.07","4.07","4.08","4.08","","3.75","3.40","3.40","","3.61"]
["Notes","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Normál hatékonyság","Annual energy consumption","","kWh","","","835","835","1,164","1,164","","","1,765","1,765"]
["","COP","","","","","4.08","4.08","3.95","3.95","","","3.42","3.42"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","A","A","A","A","","","A","A"]
["","","Fűtés","","","","A","A","A","A","","","B","B"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","7.50","7.50","10.80","10.80","","","13.50","13.50"]
["Notes","","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]