{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8V3B","FUQ100CVEB / RR100B8V3B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Normál hatékonyság","EER","","","2.63","2.61"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,350","1,915"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","D","D"]
["Notes","","","","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)"]
["","","","","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)"]
["","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m (vízszintes); szintkülönbség: 0 m","(3) - Hűtés: belső hőm. 27°C száraz hőm., 19,0°C nedves hőm. külső hőm. 35°C száraz hőm. egyenértékű csővezetékhossz: 7,5m (vízszintes); szintkülönbség: 0 m"]
["","","","","(4) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 szabványnak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys (rendszer impedancia) áramellátáshoz csatlakoztassák.","(4) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 szabványnak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys (rendszer impedancia) áramellátáshoz csatlakoztassák."]
["","","","","(5) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A.","(5) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A."]
["","","","","(6) - Rendszer impedancia","(6) - Rendszer impedancia"]
["","","","","(7) - A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(7) - A készülék megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány"]
["","","","","(8) - Rövidzárlati áram","(8) - Rövidzárlati áram"]
["","","","","(9) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(9) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]