{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","41","46","47"]
["","","Névl.","dB(A)","38","42","43"]
["","","Alacsony","dB(A)","35","39","40"]
["","Hűtés","Alacsony","dB(A)","35","39","40"]
["","","Magas","dB(A)","41","46","47"]
["","","Névl.","dB(A)","38","42","43"]
["Standard Accessories","Telepítési utasítás","","","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás"]
["","Használati utasítás","","","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás"]
["","Megfelelőségi nyilatkozat","","","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat"]
["","Leeresztő tömlő","","","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő"]
["","Bilincs fém","","","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez"]
["","Bilincsek","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["","Alátétbilincs","","","Alátétbilincs","Alátétbilincs","Alátétbilincs"]
["","Csatlakozástömítés és tömítőanyag","","","Csatlakozástömítés és tömítőanyag","Csatlakozástömítés és tömítőanyag","Csatlakozástömítés és tömítőanyag"]
["","Könyök","","","Könyök","Könyök","Könyök"]
["","Beszerelési minta","","","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta"]
["","Blokkolóanyag","","","Blokkolóanyag","Blokkolóanyag","Blokkolóanyag"]
["","L-alakú cső","","","L-alakú cső","L-alakú cső","L-alakú cső"]
["","Csavarok","","","Csavarok","Csavarok","Csavarok"]
["","Nem szőtt anyag","","","Nem szőtt anyag","Nem szőtt anyag","Nem szőtt anyag"]
["Vezérlőrendszerek","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Ürítés","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Hangteljesítmény szintje","Hűtés","","dB(A)","59","64","65"]
["","Fűtés","","dB(A)","59","64","65"]
["Méretek","Berendezés","Szélesség","mm","950","950","950"]
["","","Mélység","mm","950","950","950"]
["","","Magasság","mm","198","198","198"]
["Burkolat","Anyag","","","Műgyanta","Műgyanta","Műgyanta"]
["","Colour","","","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér"]
["Tömeg","Egység","","kg","25","26","26"]
["Leeresztési emelési magasság","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Megnevezés","","","VE","VE","VE"]
["","Feszültség","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]