{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA71AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA100AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA125AMVEB / RZAG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG140M7V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Felülethűtés","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","371","374","554","517","1,133","1,314"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","4.70","4.70","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1,625","1,625","2,600","2,697","3,209","3,383"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.41","6.37","6.00","6.43","6.41","6.12"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A+","A++"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.05","4.15","3.94"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A+","A+"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]