{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQG71L9V1B","FVA71AMVEB / RZQG71L9V1B","FVA100AMVEB / RZQG100L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG100L9V1B","FVA125AMVEB / RZQG125L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG125L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG140L9V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.23","6.23","5.61","5.61","5.61","5.61","5.89"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","232.61"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","383","383","593","593","749","749","1,365"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A+","A+","A+","A+"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.20","3.87","3.87","3.88"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,189","2,189","3,767","3,767","4,088","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["Normál hatékonyság","Annual energy consumption","","kWh","","1,009","1,247","","1,869"]
["","EER","","","3.37","3.37","3.81","3.81","3.21","3.21","2.79"]
["","COP","","","","3.64","4.14","","3.70","","3.61"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","A","A","","A"]
["","","Fűtés","","","A","A","","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","7.50","10.80","","13.50","","15.50"]
["Notes","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]