{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","43","50","51","53"]
["","","Névl.","dB(A)","41","47","48","51"]
["","","Alacsony","dB(A)","38","44","46","48"]
["","Hűtés","Alacsony","dB(A)","38","44","46","48"]
["","","Magas","dB(A)","43","50","51","53"]
["","","Névl.","dB(A)","41","47","48","51"]
["Standard Accessories","Használati utasítás","","","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás"]
["","Telepítési utasítás","","","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás"]
["","Konzol a beszereléshez","","","Konzol a beszereléshez","Konzol a beszereléshez","Konzol a beszereléshez","Konzol a beszereléshez"]
["","Nyílásvédő gumi","","","Nyílásvédő gumi","Nyílásvédő gumi","Nyílásvédő gumi","Nyílásvédő gumi"]
["","Persely","","","Persely","Persely","Persely","Persely"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","Szigetelés a szereléshez","Szigetelés a szereléshez","Szigetelés a szereléshez","Szigetelés a szereléshez"]
["","Fedél","","","Fedél","Fedél","Fedél","Fedél"]
["","Bilincsek","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["","Csavarok","","","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok"]
["","Beszerelési minta","","","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta"]
["","Nedvességálló anyag","","","Nedvességálló anyag","Nedvességálló anyag","Nedvességálló anyag","Nedvességálló anyag"]
["","Távvezérlő vezeték","","","Távvezérlő vezeték","Távvezérlő vezeték","Távvezérlő vezeték","Távvezérlő vezeték"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","pp","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Ürítés","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","Névl.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Fűtés","Névl.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Hűtés","","dB(A)","55","62","63","65"]
["","Fűtés","","dB(A)","55","62","63","65"]
["Méretek","Egység","Szélesség","pp","600","600","600","600"]
["","","Mélység","pp","270","350","350","350"]
["","","Magasság","pp","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Burkolat","Szín","","","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér"]
["Tömeg","Egység","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]