{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Névl.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","pp","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gáz","Külső átm.","pp","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Ürítés","OD","pp","18","18","18","18","18","18"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A","A","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Notes","","","","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]
["","","","","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőmérséklet; külső hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","(4) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(4) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35 °C száraz, 24 °C párás hőmérséklet","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","(5) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(5) - 220V","(5) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(5) - 220V","(5) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(6) - 230V","(6) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(6) - 230V","(6) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - 230V","(8) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit","(8) - 230V","(8) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit","(8) - 230V","(8) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit"]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(9) - 240V","(9) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(9) - 240V","(9) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]
["","","","","(10) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit","","(10) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit","","(10) - Multi rendszerű kültéri egységhez való csatlakoztatás esetén lásd a csatlakoztatandó multi kültéri egység műszaki jellemzőit"]
["","","","","(11) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","(11) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","(11) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]