{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15PAV1","FXAQ20PAV1","FXAQ25PAV1","FXAQ32PAV1","FXAQ40PAV1","FXAQ50PAV1","FXAQ63PAV1"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","","","Telepítési és használati utasítás","Telepítési és használati utasítás","Telepítési és használati utasítás","Telepítési és használati utasítás","Telepítési és használati utasítás"]
["","Telepítő panel","","","","","","Telepítő panel","Telepítő panel","Telepítő panel","Telepítő panel","Telepítő panel"]
["","Telepítési papírminta","","","","","","Telepítési papírminta","Telepítési papírminta","Telepítési papírminta","Telepítési papírminta","Telepítési papírminta"]
["","Szigetelő szalag","","","","","","Szigetelő szalag","Szigetelő szalag","Szigetelő szalag","Szigetelő szalag","Szigetelő szalag"]
["","Bilincsek","","","","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["","Csavarok","","","","","","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","","","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Típus","","","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","","","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Típus","","","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Ürítés","","","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","","","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Mélység","mm","","","238","238","238","238","238"]
["","","","Magasság","mm","","","290","290","290","290","290"]
["Burkolat","Szín","","","","","","Fehér (3,0Y8,5/0,5)","Fehér (3,0Y8,5/0,5)","Fehér (3,0Y8,5/0,5)","Fehér (3,0Y8,5/0,5)","Fehér (3,0Y8,5/0,5)"]
["Tömeg","Egység","","","kg","","","11","11","14","14","14"]
["Power supply","fázis","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","","50","50","50","50","50"]
["","Megnevezés","","","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Feszültség","","","V","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5m (vízszintes)"]
["","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)"]
["","","","","","","","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(3) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását."]
["","","","","","","","(4) - A hangszintek mérése visszhangmentes szobában.","(4) - A hangszintek mérése visszhangmentes szobában.","(4) - A hangszintek mérése visszhangmentes szobában.","(4) - A hangszintek mérése visszhangmentes szobában.","(4) - A hangszintek mérése visszhangmentes szobában."]
["","","","","","","","(5) - A működési hangok a művelettől és a külső feltételektől függően változnak","(5) - A működési hangok a művelettől és a külső feltételektől függően változnak","(5) - A működési hangok a művelettől és a külső feltételektől függően változnak","(5) - A működési hangok a művelettől és a külső feltételektől függően változnak","(5) - A működési hangok a művelettől és a külső feltételektől függően változnak"]
["","","","","","","","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]
["","","","","","","","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(7) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","","","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(8) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","","","(9) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség","(9) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség","(9) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség","(9) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség","(9) - Min. áramköri áramerősség / Max. biztosítéki áramerősség: Min. áramköri áramerősség = 1,25 x teljes terhelési áramerősség"]
["","","","","","","","(10) - Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség","(10) - Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség","(10) - Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség","(10) - Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség","(10) - Max. biztosítéki áramerősség ≤ 4 x teljes terhelési áramerősség"]
["","","","","","","","(11) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(11) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(11) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(11) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A","(11) - A következő alsó standard ellenállás besorolása minimum 16 A"]
["","","","","","","","(12) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(12) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(12) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(12) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(12) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","","","(13) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(13) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(13) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(13) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(13) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","","","(14) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(14) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(14) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(14) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(14) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.7 (1)","2.2 (1)"]
["Fűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.9 (2)","2.5 (2)"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.025","0.029"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.025","0.029"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","290","290"]
["","","","Szélesség","mm","795","795"]
["","","","Mélység","mm","238","238"]
["Tömeg","Egység","","","kg","11","11"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér (3,0Y8,5/0,5)","Fehér (3,0Y8,5/0,5)"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","7.0","7.5"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","4.5","4.5"]
["Hűtőközeg","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","52.0","53.0"]
["Hangnyomásszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","34.0","35.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","29.0","29.0"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","6.35","6.35"]
["","Gáz","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","mm","12.7","12.7"]
["Légszűrő","Típus","","","","Mosható műgyanta háló","Mosható műgyanta háló"]
["Standard Accessories","Clamps","","","","Clamps","Clamps"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual","Installation and operation manual"]
["","Installation panel","","","","Installation panel","Installation panel"]
["","Insulation tape","","","","Insulation tape","Insulation tape"]
["","Paper pattern for installation","","","","Paper pattern for installation","Paper pattern for installation"]
["","Screws","","","","Screws","Screws"]
["Áramellátás","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","16","16"]