{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Hűtés","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Leeresztő tömlő","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tömítőanyag (leeresztő tömlő)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Az leeresztő tömlő fémbilincse","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Csavarok","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tömítő anyag","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Bilincsek","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Refrigerant","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Hűtési teljesítmény","Hűtési összteljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Szükséges mennyezeti nyílás >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Hangteljesítmény szintje","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Légszűrő","Típus","","","","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható","Kivehető / mosható"]
["Méretek","Berendezés","","Szélesség","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Mélység","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Magasság","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél"]
["","Colour","","","","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)"]
["Tömeg","Berendezés","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Fan","Külső statikus nyomás - 50Hz","","Magas","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Légszállítás - 50 Hz","Cooling","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Leeresztési emelési magasság","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Fűtőkapacitás","Total capacity","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Áram - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Name","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak."]
["","","","","","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását."]
["","","","","","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)"]
["","","","","","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]