{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Fűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Méretek","Egység","","Magasság","pp","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Szélesség","pp","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Mélység","pp","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Tömeg","Egység","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Hangnyomásszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dB(A)","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dB(A)","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dB(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","pp","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gáz","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Ürítés","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorációs panel","Modell","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Méretek","","Magasság","pp","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Szélesség","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Mélység","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Tömeg","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Dekorációs panel 2","Modell","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Méretek","","Magasság","pp","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Szélesség","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Mélység","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Tömeg","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Dekorációs panel 3","Modell","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Méretek","","Magasság","pp","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Szélesség","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Mélység","pp","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Tömeg","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Légszűrő","Típus","","","","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak."]
["","","","","","","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak."]
["","","","","","","","","","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz"]
["","","","","","","","","","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet"]
["","","","","","","","","","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","","","","","(5) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(5) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(5) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","","","","","(6) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(6) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(6) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(8) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(8) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","","","","","(9) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(9) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(9) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140E2W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140E2W1B: fekete standard panel szürke lamellákkal.","(10) - BYCQ140E2W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140E2W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140E2W1B: fekete standard panel szürke lamellákkal.","(10) - BYCQ140E2W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140E2W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140E2W1B: fekete standard panel szürke lamellákkal."]
["","","","","","","","","","(11) - A BYCQ140E2W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140E2W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(11) - A BYCQ140E2W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140E2W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(11) - A BYCQ140E2W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140E2W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve."]
["","","","","","","","","","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(12) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]