{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Fűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Magas ventilátorsebességen","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Bemeneti feszültség - 50Hz","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Méretek","Egység","","Magasság","pp","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Szélesség","pp","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Mélység","pp","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Tömeg","Egység","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Burkolat","Szín","","","","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)","Festés nélküli (galvanizált)"]
["","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Ventilátor","Légszállítás - 50 Hz","Hűtés","Magas ventilátorsebességen","m³/perc","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","m³/perc","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Külső statikus nyomás - 50Hz","","Magas","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Hangnyomásszint","Hűtés","","Magas ventilátorsebességen","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Fűtés","","Magas ventilátorsebességen","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Közepes ventilátorsebességen","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Alacsony ventilátorsebességen","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","pp","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gáz","","Típus","","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás","Hollandi anyás csatlakozás"]
["","","","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Ürítés","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), csatorna magassága 625 mm"]
["Leeresztési emelési magasság","pp","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Légszűrő","Típus","","","","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló","Műgyanta háló"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.","(1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak."]
["","","","","","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását.","(4) - A teljesítményadatok nettó értékek, beleértve a beltéri ventilátor motorja által termelt meleg hűtést csökkentő (fűtést növelő) hatását."]
["","","","","","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)","(5) - A külső statikus nyomás a távirányítóval beállítható (normál ill. magas értékek között, lásd a telepítési útmutatót)"]
["","","","","","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(6) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%.","(7) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(9) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["","","","","","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki","(10) - A kábel méretét a nagyobb értékű MCA alapján válassza ki"]
["","","","","","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(11) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]