{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Burkolat","Szín","","","","Metálszürke","Metálszürke"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","705","705"]
["","","","Szélesség","mm","600","600"]
["","","","Mélység","mm","695","695"]
["Tömeg","Egység","","","kg","92","147"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-134a","R-134a"]
["","Töltet","","","kg","2","2.6"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","55","60"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","42, 43","46, 46"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","380-415"]
["Áram","Javasolt biztosítékok","","","A","20","16"]
["Notes","","","","","(1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; környezeti körülmények: 7 °C száraz hőmérséklet / 6 °C nedves hőmérséklet","(1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; környezeti körülmények: 7 °C száraz hőmérséklet / 6 °C nedves hőmérséklet"]
["","","","","","(2) - Víz: Dt 5°C","(2) - Víz: Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - A zajszint a következő körülmények között került megállapításra: EW 55°C; LW 65°C","(3) - A zajszint a következő körülmények között került megállapításra: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - A zajszint a következő körülmények között került megállapításra: EW 70℃; LW 80℃","(4) - A zajszint a következő körülmények között került megállapításra: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Helyszíni beállítás","(5) - Helyszíni beállítás"]
["","","","","","(6) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 szabványnak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys (rendszer impedancia) áramellátáshoz csatlakoztassák.","(6) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-11 szabványnak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Zmax-nál kisebb vagy azzal egyenértékű Zsys (rendszer impedancia) áramellátáshoz csatlakoztassák."]
["","","","","","(7) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A.","(7) - Az európai és nemzetközi műszaki szabványok határozzák meg a feszültségváltók és feszültségingadozások határait a közüzemi alacsony feszültségű ellátó rendszerekben, amelyeknek besorolása ≤ 75A."]
["","","","","","(8) - Zsys: rendszer impedancia","(8) - Zsys: rendszer impedancia"]
["","","","","","(9) - Rövidzárlati áram","(9) - Rövidzárlati áram"]