{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70ZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70ZVM-H"]
["Típus","","","","","Párásító légtisztító"]
["Alkalmazás","","","","","Padlón álló típus"]
["Burkolat","Szín","","","","Gray (2.4PB/3.9/0.7)"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","760"]
["","","","Szélesség","mm","315"]
["","","","Mélység","mm","315"]
["Tömeg","Egység","","","kg","12.5"]
["Személyre szabható szobaterület","m²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","m³/ó","","","","375"]
["Légtisztító működés","Elektromos bemenet","","Turbó","kW","0.082"]
["","","","M","kW","0.020"]
["","","","L","kW","0.011"]
["","","","Csendes","kW","0.010"]
["Párásító működés","Elektromos bemenet","","Turbó","kW","0.084"]
["","","","M","kW","0.023"]
["","","","L","kW","0.012"]
["","","","Csendes","kW","0.010"]
["","Víztartály kapacitása","","","l","3.4"]
["Hangnyomás szint","Légtisztító működés","","Turbó","dB(A)","54"]
["","","","Közepes","dB(A)","37"]
["","","","Alacsony","dB(A)","27"]
["","","","Csendes","dB(A)","18"]
["","Párásító működés","","Turbó","dB(A)","54"]
["","","","Közepes","dB(A)","37"]
["","","","Alacsony","dB(A)","27"]
["","","","Csendes","dB(A)","18"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Légtisztító működés","Turbó","m³/ó","420"]
["","","","Közepes","m³/ó","210"]
["","","","Alacsony","m³/ó","132"]
["","","","Csendes","m³/ó","84"]
["","","Párásító működés","Turbó","m³/ó","420"]
["","","","Közepes","m³/ó","210"]
["","","","Alacsony","m³/ó","132"]
["","","","Csendes","m³/ó","84"]
["Porgyűjtési eljárás","","","","","Elektrosztatikus HEPA szűrő"]
["Szagtalanítási eljárás","","","","","Flash streamer + Szagtalanító katalizátor"]
["Standard Accessories","Elektrosztatikus HEPA szűrő","","","","1"]
["","Párásító szűrő","","","","2"]
["","Szagtalanító szűrő","","","","1"]
["","Telepítési és használati utasítás","","","","1"]
["","Önbeállító","","","","4"]
["Hálózati csatlakozózsinór","m","","","","2"]
["Power supply","fázis","","","","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240/220-230"]
["Notes","","","","","(1) - A lefedett terület megfelelő az egység maximális ventilátorsebességen történő működtetéséhez (HH). A lefedett terület azt a teret jelöli, ahonnan egy bizonyos mennyiségű porrészecskét 30 perc alatt el lehet távolítani."]
["","","","","","(2) - Átalakítva NRCC szabványokká mérési értékekből a JEM1467-nek megfelelően."]
["","","","","","(3) - Átalakítva CADR szabványokká mérési értékekből a JEM1467-nek megfelelően."]
["","","","","","(4) - A nedvesítés mértéke a beltéri és kültéri hőmérsékletnek és páratartalomnak megfelelően változik. Mérési feltétel: 20°C hőmérséklet, 30% páratartalom."]
["","","","","","(5) - Az üzemi hangszintek a készülék előtt, felett, jobbra és balra 1 méterre mért értékek átlaga. (Megegyeznek a visszhangmentes szobában mért értékkel.)"]
["","","","","","(6) - Az elektrosztatikus HEPA szűrő és a párásító szűrő az egységhez mellékelve."]
["","","","","","(7) - Követelmények a JEM1467 szerint."]
["","","","","","(8) - A \"HI\" akkor jelenik meg, ha a PM2.5 koncentrációja meghaladja a 99µg/m3 értéket."]