{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T7Y1B","RKXYQ8T7Y1B"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","Névl.","dB(A)","","48.0 (5)"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","1"]
["","Csatlakozó csövek","","","","5"]
["","Megfelelőségi nyilatkozat","","","","1"]
["","Hűtőközeg címkéje az F-gáz szabályozáshoz","","","","1"]
["","Szalagkötések","","","","3"]
["","Csavarok","","","","1"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt csavarkompresszor"]
["Tömeg","Egység","","kg","","105"]
["Refrigerant","GWP","","","","2,087.5"]
["","Feltöltés","","kg","","4.00"]
["","Típus","","","","R-410A"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","Névl.","dB(A)","","64.0 (4)"]
["Méretek","Egység","Szélesség","pp","","760"]
["","","Mélység","pp","","554"]
["","","Magasság","pp","","701"]
["Power supply","Phase","","","","3N~"]
["","Megnevezés","","","","Y1"]
["","Frekvencia","","Hz","","50"]
["","Feszültség","","V","","380-415"]
["Notes","","","","(1) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(2) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(3) - A névleges üzemi áramot a következő körülmények befolyásolják: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz","(3) - Az egységek száma a beltéri egység típusától (VRV, DX beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő.","(4) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték."]
["","","","","(5) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál.","(5) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait."]
["","","","","(6) - Az össz. túláram áramerősség az egyes túláramok összértékét jelenti.","(6) - Olvassa el a hűtőközeg csőválasztását vagy az összeszerelési kézikönyvet"]
["","","","","","(7) - A névleges üzemi áramot a következő körülmények befolyásolják: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz"]
["","","","","","(8) - Az indítóáram (MSC) a kompresszor indításakor jelentkező maximális áramerősséget jelenti Ez az egység csak inverteres kompresszorokat használ. Az indítási áramerősség minden esetben ≤ a max. üzemi áramnál."]
["","","","","","(9) - Megfelel az EN/IEC 61000-3-12 szabványnak. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépni az elosztóhálózat kezelőjével és biztosítani kell, hogy a készüléket csak a Ssc-nél nagyobb vagy azzal egyenértékű Ssc áramellátáshoz csatlakoztassák."]
["","","","","","(10) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő."]
["","","","","","(11) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál."]
["","","","","","(12) - Az össz. túláram áramerősség az egyes túláramok összértékét jelenti."]
["","","","","","(13) - Az FLA a ventilátor névleges üzemi áramerősségét jelöli"]
["","","","","","(14) - A fázisok közötti legnagyobb feszültségingadozás 2%."]
["","","","","","(15) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(16) - A hangértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történik."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként >16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány"]
["","","","","","(18) - Ssc: rövidzárlati áram"]
["","","","","","(19) - A szabványos kiegészítők részletes adatairól lásd a beszerelési/használati útmutatót."]
["Méretek","Egység","Magasság","pp","701"]
["","","Szélesség","pp","600"]
["","","Mélység","pp","554"]
["Tömeg","Egység","","kg","77"]
["Kompresszor","Típus","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Hangteljesítmény szintje","Hűtés","Névl.","dB(A)","60.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","Névl.","dB(A)","47.0 (5)"]
["Hűtőközeg","GWP","","","2087.5"]
["","Töltet","","tCO2Eq","4.20"]
["","Töltet","","kg","2.00"]
["Standard Accessories","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1"]
["","Connection pipes","","","4"]
["","Declaration of conformity","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","3"]
["Áramellátás","Frekvencia","","Hz","50"]