{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Hűtés","Szuper alacsony","m³/perc","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Fűtés","Szuper alacsony","m³/perc","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Szuper alacsony","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Fűtés","Szuper alacsony","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Szélesség","mm","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Mélység","mm","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Tömeg","Egység","","","kg","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","dB(A)","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Névl.","dB(A)","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Fűtés","","Magas","dB(A)","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Névl.","dB(A)","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Töltet","","","kg","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Csőcsatlakozások","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm.","(1) - Üzemi tartomány FTX-J3 egységgel kombinálva: min. 10°C száraz hőm. ~ max. 46°C száraz hőm."]
["Standard Accessories","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]