{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Névl.","dB(A)","50","51","52","52"]
["","Hűtés","","Névl.","dB(A)","48","49","51","52"]
["Standard Accessories","Szalagkötések","","","","2","2","2","2"]
["","Telepítési utasítás","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Feltöltés","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Rendszer","Terhelés nélkül","m","30","30","30","30"]
["","","","Egyenlő","m","75","100","100","100"]
["","Gáz","","Külső átm.","pp","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Szintkülönbség","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet"]
["Sound power level","Hűtés","","","dB(A)","64","64","66","67"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","pp","940","940","940","940"]
["","","","Mélység","pp","320","320","320","320"]
["","","","Magasság","pp","990","1,430","1,430","1,430"]
["Tömeg","Egység","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["","","","","","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]