{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B (Archived)","RZAG100L7V1B (Archived)","RZAG125L7V1B (Archived)","RZAG140L7V1B (Archived)"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","990","1430","1430","1430"]
["","","","Szélesség","mm","940","940","940","940"]
["","","","Mélység","mm","320","320","320","320"]
["Tömeg","Egység","","","kg","67","93","93","93"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","50","50","50","50"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","","dB(A)","64","64","66","67"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","48","49","51","52"]
["","Fűtés","","Névl.","dB(A)","50","51","52","52"]
["","Csöndes éjszakai üzemmód","","1. szint","dB(A)","43","45","45","45"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Töltet","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Rendszer","Egyenlő","m","75","100","100","100"]
["","","","Terhelés nélkül","m","30","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Telepítési utasítás","","","","1","1","1","1"]
["","Szalagkötések","","","","2","2","2","2"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["","","","","","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(2) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(3) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20 °C száraz hőm., kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]