{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Szélesség","mm","900","940","940","940"]
["","","","Mélység","mm","320","320","320","320"]
["Tömeg","Egység","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Hűtés","","","dB(A)","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Fűtés","","","dB(A)","","70.0","70.0","69.0"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","49","53","54","53"]
["","Fűtés","","Névl.","dB(A)","51","57","58","54"]
["","Csöndes éjszakai üzemmód","","1. szint","dB(A)","","49","49","49"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Rendszer","Egyenlő","m","70","70","70","70"]
["","","","Terhelés nélkül","m","30","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Szalagkötések","","","","2","2","2","2"]
["","Telepítési utasítás","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Notes","","","","","(1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(1) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(1) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(1) - EN/IEC 61000-3-12: A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány."]
["","","","","","(2) - A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(2) - Ssc: rövidzárlati áram","(2) - Ssc: rövidzárlati áram","(2) - Ssc: rövidzárlati áram"]
["","","","","","(3) - Rövidzárlati áram","(3) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(3) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába","(3) - PED: szerelvény = I. kategória : a 97/23/EK 3.6 fejezet 1. cikkelye alapján nem tartozik a PED kategóriába"]
["","","","","","(4) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(5) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány","(5) - EN/IEC 61000-3-11: A ≤ 75A névleges áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek feszültségváltozásának, feszültségingadozásának és vibrálásának határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány"]