{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B","SV1A25AJV1B"]
["A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítménymutatója:","","","","","400","600","650","250"]
["Csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítménymutatója leágazásonként","","","","","140","140","140","250"]
["Leágazások száma","","","","","4","6","8","1"]
["A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma:","","","","","20","30","40","5"]
["Csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma leágazásonként","","","","","5","5","5","5"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","291","291","291","291"]
["","","","Szélesség","mm","600","1000","1000","600"]
["","","","Mélység","mm","845","845","845","845"]
["Tömeg","Egység","","","kg","32","45","48","27"]
["Üzemi tartomány","Hőmérséklet a burkolat körül","","Min.","°C száraz hőm.","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","32","32","32","32"]
["","Páratartalom a burkolat körül","","Max.","%","80","80","80","80"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Csőcsatlakozások","Kültéri egység vagy Hűtőközeg áramlás","Folyadék","Típus","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","Külső átm.","mm","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9"]
["","","Gáz","Típus","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","Külső átm.","mm","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6"]
["","Beltéri egység","Folyadék","Típus","","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás"]
["","","","külső átm.","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Gáz","Típus","","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás","Forrasztott csatlakozás"]
["","","","külső átm.","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","","","1"]
["","Accessory pipe","","","","10","10","10","11"]
["","Stopper pipes","","","","6","4","4","2"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","9","5","5","5"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Vezeték zárólemez","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (large)","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (small)","","","","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","8","11","11","11"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(1) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(1) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(1) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait."]
["","","","","","(2) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték.","(2) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték.","(2) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték.","(2) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték."]
["","","","","","(3) - Tartozék cső szükséges","(3) - Tartozék cső szükséges","(3) - Tartozék cső szükséges","(3) - Tartozék cső szükséges"]
["","","","","","(4) - 80-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(4) - 80-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(4) - 80-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(4) - 80-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)"]
["","","","","","(5) - 100-as vagy nagyobb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(5) - 100-as vagy nagyobb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(5) - 100-as vagy nagyobb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(5) - 100-as vagy nagyobb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)"]
["","","","","","(6) - 32-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(6) - 32-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(6) - 32-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)","(6) - 32-es vagy kisebb osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (nem kell levágni a kimeneti csövet)"]
["","","","","","(7) - 40 - 80 közötti osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(7) - 40 - 80 közötti osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(7) - 40 - 80 közötti osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)","(7) - 40 - 80 közötti osztályú beltéri egységek csatlakoztatása esetén (el kell vágni a kimeneti csövet)"]
["","","","","","(8) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő.","(8) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő.","(8) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő.","(8) - A minimális áramköri áramerősség alapján kell a megfelelő terepvezetékezés méretét kiválasztani. A min. áramköri áramerősség a maximális üzemi áramnak tekintendő."]
["","","","","","(9) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál.","(9) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál.","(9) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál.","(9) - A max. biztosítéki áramerősség a megszakító és a hibás földelési megszakító (érintésvédő kapcsoló) kiválasztására szolgál."]
["","","","","","(10) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(10) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(10) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon.","(10) - Feszültségtartomány: az egységek csak olyan elektromos rendszerekre kötve használhatók, melyeknél az egység pólusain szolgáltatott feszültségértékek nem esnek kívül a fent leírt tartományokon."]
["","","","","","(11) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(11) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(11) - Biztosíték helyett használjon megszakítót","(11) - Biztosíték helyett használjon megszakítót"]
["Standard Accessories","Installation and operation manual","","","","","1","1"]