{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Névl.","dB(A)","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Alacsony","dB(A)","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Hűtés","Alacsony","dB(A)","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Magas","dB(A)","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Névl.","dB(A)","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standard Accessories","Telepítési utasítás","","","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás"]
["","Használati utasítás","","","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás"]
["","Megfelelőségi nyilatkozat","","","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat","Megfelelőségi nyilatkozat"]
["","Leeresztő tömlő","","","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő"]
["","Bilincs fém","","","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém","Bilincs fém"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez"]
["","Bilincsek","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["","Beszerelési minta","","","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta","Beszerelési minta"]
["","Csatlakozástömítő anyag","","","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag","Csatlakozástömítő anyag"]
["","Tömítő anyag","","","Tömítő anyag","Tömítő anyag","Tömítő anyag","Tömítő anyag","Tömítő anyag","Tömítő anyag","Tömítő anyag"]
["","Műgyanta persely","","","Műgyanta persely","Műgyanta persely","Műgyanta persely","Műgyanta persely","Műgyanta persely","Műgyanta persely","Műgyanta persely"]
["","Vezetékrögzítő","","","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő","Vezetékrögzítő"]
["","Vezetékrögzítő csavarja","","","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja","Vezetékrögzítő csavarja"]
["Vezérlőrendszerek","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Ürítés","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Hűtés","","dB(A)","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Fűtés","","dB(A)","53","54","54","55","60","62","64"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Mélység","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Magasság","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Burkolat","Anyag","","","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez"]
["","Szín","","","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér","Friss fehér"]
["Tömeg","Egység","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Megnevezés","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Feszültség","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]